**广西胸科医院空气净化系统维保明细**

**一、医学检验科（3楼、4楼）空气净化设备保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 清洁方式 | 保养周期 |
| 1 | 风冷净化式空调机组净化新风处理机 | L=15002500m3/h | 台 | 2 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每年清洗一次 |
| 2 | 风冷净化式空调机组 | 室内机：L=12000mA/h  室外机：250d，N=22.8kw | 套 | 2 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每年清洗一次 |
| 3 | 斜流式排风机 | L=1500m3/h，P=150Pa | 台 | 4 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每年清洗一次 |
| 4 | 轴流风机 | L=500800m/h  N=0.15KW，P=100pa | 台 | 4 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 5 | 体式低静压风管机 | 室内机 室外机 | 套 | 6 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每年清洗一次 |
| 6 | 离心风机 | L=3000m/h,N=0.55,P=400Pa 9NTo9 | 台 | 3 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 7 | 吸顶式换气扇 | L-150mh,N-0.035kw,P-120pa | 台 | 24 | 除垢药剂清洗 | 每季度清洗一次 |
| 8 | 吸顶式换气扇 | L=300m/h,N=0.08KW,P=180P | 台 | 7 | 除垢药剂清洗 | 每季度清洗一次 |
| 9 | 防雨百叶风口 | 400\*200 | 个 | 2 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 10 | 防雨百叶风口 | 500\*200 | 个 | 1 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 11 | 防雨百叶风口 | 320\*200 | 个 | 4 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 12 | 防雨百叶风口 | 500\*250 | 个 | 3 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 13 | 防雨百叶风口 | 200\*150 | 个 | 15 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 14 | 单层百叶回风口 | 500\*250 | 个 | 11 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 15 | 单层百叶排风口 | 300\*300 | 个 | 3 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 16 | 单层百叶门铰式回风口 | 800\*250 | 个 | 8 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 17 | 电动密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 4 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 18 | 消声器 | 1250\*500，L=1000mm | 个 | 3 | 专业滴尘药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 19 | 消声器 | 800\*320, L=1000mm | 个 | 2 | 专业滴尘药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 20 | 消声器 | 320\*200,L=800mm | 个 | 6 | 专业滴尘药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 21 | 消声器 | 500\*320, L=1000mm | 个 | 5 | 专业滴尘药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 22 | 静压箱 | 900\*500\*500 | 个 | 3 | 专业除尘、清洗、检查 | 每年清洗一次 |
| 23 | 静压箱 | 1350\*500\*500 | 个 | 2 | 专业除尘、清洗、检查 | 每年清洗一次 |
| 24 | 消声静压箱 | 1500\*1500\*1000 | 个 | 3 | 专业除尘、清洗、检查 | 每年清洗一次 |
| 25 | 超低阻高中效送风口 | 600\*600\*300,L=800m/h | 个 | 13 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 26 | 阻漏送风天花 | 2600\*2400 | 套 | 2 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 27 | 高效送风口 | 600\*600\*500,L=1200mh | 个 | 4 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 28 | 方形散流器 | 300\*300 | 个 | 11 | 药水消毒清洗 | 每月清洗二次 |
| 29 | 阻漏送风天花 | 2600\*1800 | 套 | 2 | 药水消毒清洗 | 每年清洗一次 |
| 30 | 风管清洗 |  | ㎡ | 950 | 药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 31 | 风管消毒 |  | ㎡ | 950 | 药水消毒 | 每年清洗一次 |
| 32 | 风管开孔 |  | 个 | 42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医学检验科5楼维保明细** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 清洁方式 | 保养周期 |
| 34 | 风冷净化式空调机组净化新风处理机 | L=15002500m3/h | 台 | 2 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每年清洗一次 |
| 35 | 斜流式排风机 | L=1500m3/h，P=150Pa | 台 | 9 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每年清洗一次 |
| 36 | 室内静压风管机 | 室内机 室外机 | 套 | 9 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每年清洗一次 |
| 37 | 天花式空调机 | 室内机 室外机 | 套 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每月清洗两次 |
| 38 | 空调回风口 | 450\*450 | 个 | 13 | 药水消毒清洗 | 每月清洗两次 |
| 39 | 空调回风口 | 250\*250 | 个 | 17 | 药水消毒清洗 | 每月清洗两次 |
| 40 | 新风口 | 420\*420 | 个 | 7 | 药水消毒清洗 | 每月清洗两次 |
| 41 | 新风口 | 250\*250 | 个 | 8 | 药水消毒清洗 | 每月清洗两次 |
| 42 | 排风口 | 420\*420 | 个 | 6 | 药水消毒清洗 | 每月清洗两次 |
| 43 | 排风口 | 850\*350 | 个 | 6 | 药水消毒清洗 | 每月清洗两次 |
| 44 | 消声器 |  | 个 | 4 | 专业滴尘药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 45 | 静压箱 |  | 个 | 4 | 专业滴尘药水清洗 | 每年清洗一次 |
| 46 | 风管清洗 |  | ㎡ |  | 药水清洗 | 每年清洗一次 |

**二、结核科四病区通风系统设备保养明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 清洁方式 | 保养周期 |
| 1 | 排风扇蜗壳 | 个 | 13 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 2 | 排风扇风轮 | 个 | 13 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 3 | 排风扇电机 | 个 | 13 | 专业除尘、消毒、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 4 | 排风扇面板 | 个 | 13 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每月保养二次 |
| 5 | 排风扇盖板 | 个 | 13 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每月保养二次 |
| 6 | 风机叶轮 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 7 | 风机进出风口 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每月保养二次 |
| 8 | 风机联轴器 | 个 | 1 | 专业除尘、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 9 | 风机消音器 | 个 | 1 | 专业除尘、消毒、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 10 | 风机传动件 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 11 | 风机支座 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 12 | 送风管 | 米 | 66 | 专业除尘、清洗、消毒 | 每年清洗一次 |
| 13 | 排风管 | 米 | 103 | 专业除尘、清洗、消毒 | 每年清洗一次 |

**三、介入室精密空调、水冷机、天花机等设备保养明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 清洁方式 | 保养周期 |
| 1 | 天花机 | 台 | 3 | 专业除尘、清洗、检查 | 每月检查清洗二次 |
| 2 | 水冷机 | 台 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每月检查保养二次 |
| 3 | 精密空调 | 台 | 1 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每月检查保养二次 |
| 4 | 过滤网 | 个 | 4 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每月检查清洗二次 |
| 5 | 涡轮 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 6 | 翘片 | 个 | 2 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 7 | 接水盘 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 8 | 排水管 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 9 | 体箱 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 10 | 电机 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 11 | 回水阀门 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 12 | 过滤器 | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 13 | 回风箱 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 14 | 风机叶轮 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 15 | 风机壳体 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 16 | 风机支座 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |

**四、结核门诊通风系统设备保养明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 清洁方式 | 保养周期 |
| 1 | 排风扇电机 | 个 | 6 | 专业除尘、消毒、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 2 | 排风扇面板 | 个 | 6 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 3 | 排风扇蜗壳 | 个 | 6 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 4 | 排风扇风轮 | 个 | 6 | 专业除尘、消毒、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 5 | 排风扇盖板 | 个 | 6 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 6 | 风机叶轮 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 7 | 风机进出风口 | 个 | 10 | 专业滴尘药水清洗、消毒 | 每月保养清洗二次 |
| 8 | 风机联轴器 | 个 | 1 | 专业除尘、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 9 | 风机传动件 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 10 | 风机消音器 | 个 | 5 | 专业除尘、消毒、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 11 | 风机支座 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查 | 每季度保养一次，一年四次 |
| 12 | 风管 | 米 | 88 | 专业除尘、清洗、消毒 | 每年清洗一次 |

**五、麻醉科/手术室空气净化系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **维修保养方法** | **保养周期** |
| 01 | 风冷净化式空调机组 | 室内机:L=12000mA/h | 套 | 4 | 检查制冷系统，各项运行参数，控制电路以及接线的牢固性及电气的绝缘性 | 每年保养一次 |
| 室外机:250d,N=22.8kW |
| 05 | 离心风机 | L=3000m/h,N=0.55, P=400Pa | 台 | 2 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 9NTo9 |
| 06 | 轴流风机 | L=500800m/h, | 台 | 2 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次  每年保养一次 |
| N=0.15KW,P=100pa |
| 07 | 吸顶式换气扇 | L-150mh,N-0.035KW, P-120pa | 台 | 11 | 除垢药剂清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 08 | 吸顶式换气扇 | L=300m/h,N=0.08KW, P=180p | 台 | 2 | 除垢药剂清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 09 | 消声器 | 320\*200,L=800mm | 个 | 2 | 专业滴尘药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 10 | 消声器 | 500\*320,L=1000mm | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 11 | 消声器 | 800\*320，L=1000mm | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 12 | 消声器 | 1250\*500，L=1000mm | 个 | 1 | 专业滴尘药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 13 | 静压箱 | 900\*500\*500 | 个 | 2 | 专业除尘、清洗、检查，每年一次 | 每年保养一次 |
| 14 | 静压箱 | 1350\*500\*500 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查，每年一次 | 每年保养一次 |
| 15 | 消声静压箱 | 1500\*1500\*1000 | 个 | 1 | 专业除尘、清洗、检查，每年一次 | 每年保养一次 |
| 16 | 阻漏送风天花 | 2600\*2400 | 套 | 1 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 17 | 阻漏送风天花 | 2600\*1800 | 套 | 1 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 18 | 超低阻高中效送风口 | 600\*600\*300,L=800m/h | 个 | 4 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 19 | 高效送风口 | 600\*600\*500,L=1200mh | 个 | 4 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 20 | 防雨百叶风口 | 200\*150 | 个 | 10 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 21 | 防雨百叶风口 | 320\*200 | 个 | 2 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 22 | 防雨百叶风口 | 400\*200 | 个 | 1 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 23 | 防雨百叶风口 | 500\*200 | 个 | 1 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 24 | 防雨百叶风口 | 500\*250 | 个 | 1 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 25 | 单层百叶门铰式回风口 | 800\*250 | 个 | 4 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 26 | 单层百叶回风口 | 500\*250 | 个 | 6 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 27 | 单层百叶回风口 | 800\*400 | 个 | 6 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 28 | 单层百叶排风口 | 300\*300 | 个 | 1 | 药水消毒清洗，**每个星期一次** | 每年保养52次 |
| 29 | 初效过滤网 |  | 块 | 17 | 药水消毒清洗，**每月一次** | 每年保养12次 |
| 30 | 电动密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 4 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 31 | 风管清洗 |  | ㎡ | 95 | 药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 32 | 风管消毒 |  | ㎡ | 94 | 药水消毒，每年一次 | 每年保养一次 |
| 33 | 风管开孔 |  | 个 | 6 |  |  |

**六、重症医学科空气净化系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **维修保养方法** | **保养周期** |
| 01 | 净化新风处理机 | L=15002500m3/h | 台 | 2 | 检查制冷系统，各项运  行参数，控制电路以及  接线的牢固性及电气的  绝缘性 | 每年保养一次 |
| 03 | 天花板用管道式排气扇 | L=265m3/h,p-210Pa | 台 | 1 | 检查制冷系统，各项运  行参数，控制电路以及  接线的牢固性及电气的  绝缘性 | 每年保养一次 |
| 0.03616i NTO4 |
| 04 | FFU | L=12003/h,三档调速 | 台 | 6 | 检查制冷系统，各项运  行参数，控制电路以及  接线的牢固性及电气的  绝缘性 | 每年保养一次 |
| 05 | 低阻静压箱 | 800~1000m3/h | 个 | 17 | 检查制冷系统，各项运  行参数，控制电路以及  接线的牢固性及电气的  绝缘性 | 每年保养一次 |
| 06 | 防火阀 | 500X400 | 个 | 1 | 专业滴尘药  水清洗、消毒，每年一次 | 每年保养一次 |
| 07 | 消声段 | 500X400 | 个 | 1 | 专业滴尘药  水清洗、消毒，每年一次 | 每年保养一次 |
| 08 | 风量阀 | 500X400 | 个 | 1 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 09 | 风量阀 | 320X200 | 个 | 8 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 10 | 风量阀 | 200X200 | 个 | 5 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 11 | 防水百叶风口 | 400X400 | 个 | 1 | 药水消毒清洗，**每星期一次** | 每年保养52次 |
| 12 | 斜流式排风 |  | 个 | 5 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 13 | 天花板用管道式排气扇 | L-265m3/h,p210Pa | 个 | 16 | 药水消毒清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 14 | 离心式新风机 | 000m3/h | 台 | 1 | 检查制冷系统，各项运  行参数，控制电路以及  接线的牢固性及电气的  绝缘性 | 每年保养一次 |
| 15 | 防火阀 | 500X400 | 个 | 1 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 16 | 消声段 | 500X400 | 个 | 1 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 17 | 风量阀 | 500X400 | 个 | 1 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 18 | 风量阀 | 160X160 | 个 | 7 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 19 | 风量阀 | 200X200 | 个 | 5 | 化学药剂循环清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 20 | 方形散流器 | 250X250 | 个 | 7 | 药水消毒清洗，**每星期一次** | 每年保养52次 |
| 21 | 防水百叶风口 | 400X250 | 个 | 1 | 药水消毒清洗，**每星期一次** | 每年保养52次 |
| 22 | 风管清洗 |  | ㎡ | 850 | 药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 23 | 风管消毒 |  | ㎡ | 850 | 药水清洗，每年一次 | 每年保养一次 |
| 24 | 风管开孔 |  | 个 | 32 |  |  |

**七、供应室新风系统清洗保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **服务内容** | **保养周期** |
| 1 | 分体式空调室内机过滤网 | KFR-35W/Nh001-3 | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 2 | 分体式空调室内机过滤网 | KFR-72W/NHI/3-3 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 3 | 分体式空调室内机过滤网 | KFR-120W/NHI/3-3 | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 4 | 检查包装区进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 5 | 高温灭菌室进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 6 | 高温灭菌厅进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 7 | 敷料打包间进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 8 | 通道进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 9 | EO灭菌间进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 10 | 无菌物品存放区进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 11 | 无菌物品存放内区进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 12 | 供应室仓库进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 13 | 水处理间进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 14 | 去污染区进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 15 | 接收间进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 16 | 接收内间进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 17 | 洁具间进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 18 | 护士长办公室多联机室内机过滤网 |  | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 19 | 更衣室多联机室内机过滤网 |  | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 20 | 护士办公室多联机室内机过滤网 |  | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |
| 21 | 排风口 | 50cm\*50cm | 个 | 19 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每季度保养一次 |

**八、感染科三病区（负压病房）新风系统保养**

（当前未使用，维保时间根据设备实际使用情况确定，若合同周期内未进行此项维保，该部分款项不予支付）

**（一）负压病房新风系统供冷主设备维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **服务内容** | **保养周期** |
| 1 | 风冷模块机风机 | SKMS040DSIBR01 | 台 | 6 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 风冷模块机电机 | SKMS040DSIBR01 | 台 | 6 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 风冷模块机翅片 | SKMS040DSIBR01 | 台 | 6 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 4 | 风冷模块机换热器 | SKMS040DSIBR01 | 台 | 6 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 5 | 风冷模块机控制柜 | SKMS040DSIBR01 | 台 | 6 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 6 | 冷冻水泵电机 | YE2-132S2-2 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 7 | 冷冻水泵风叶 | YE2-132S2-2 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 8 | 补水水泵 | BW2-4 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 9 | 补水水泵 | BW2-4 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 10 | 水泵控制柜 | BW2-4 | 个 | 5 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 11 | 自动补水箱 | DLDY-600 | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 12 | 冷冻水管道系统 |  | 项 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |

**（二）1区新风系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **服务内容** | **保养周期** |
| 1 | 新风处理机 | JK-BF-1A.1B.1C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 新风处理机 | JK-BF-2A.2B.2C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 新风处理机 | JK-YH-1A.1B.1C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 4 | 新风处理机 | JK-BR-1A.1B.1C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 5 | 排风机 | PF-BF-1A.1B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 6 | 排风机 | PF-YH-1A.1B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 7 | 排风机 | PF-BF-2A.2B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 8 | 排风机 | PF-BR-1A.1B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 9 | 新风处理机翅片 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 10 | 新风处理机叶轮 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 11 | 新风处理机机箱 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 12 | 新风处理机联轴器 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 13 | 新风处理机消音器 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 14 | 新风处理机传动件 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 15 | 新风处理机支座 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 16 | 新风处理机过滤网 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 17 | 排风机组叶轮 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 18 | 排风机组机箱 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 19 | 排风机组联轴器 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 20 | 排风机组消音器 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 21 | 排风机组传动件 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 22 | 排风机组支座 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 23 | 排风机过滤网 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 24 | 门口进出口风口 | 43cm\*43cm | 个 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 25 | 缓冲间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 26 | 病房风口 | 33cm\*33cm | 个 | 32 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 27 | 病房风口 | 60cm\*60cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 28 | 卫生间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 29 | 中亭风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 30 | 废物间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 31 | 医务通道风口 | 60cm\*60cm | 个 | 8 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 32 | 患者通道风口 | 60cm\*60cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 33 | 保洁间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 34 | 开水间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 35 | 接收室风口 | 43cm\*43cm | 个 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 36 | 密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 6 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 |  |
| 37 | 送风管 | 320x160～800x320 | 米 | 379 |  |  |
| 38 | 排风管 | 320x120～1000x320 | 米 | 610 |  |  |

**（三）2区新风系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **服务内容** | **保养周期** |
| 1 | 新风处理机 | JK-YH-2A.2B.2C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 新风处理机 | JK-BF-3A.3B.3C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 新风处理机 | JK-BR-2A.2B.2C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 4 | 新风处理机 | JK-BF-4A.4B.4C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 5 | 排风机 | PF-BF-3A.3B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 6 | 排风机 | PF-YH-2A.2B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 7 | 排风机 | PF-BR-2A.2B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 8 | 排风机 | PF-BF-4A.4B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 9 | 新风处理机翅片 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 10 | 新风处理机叶轮 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 11 | 新风处理机机箱 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 12 | 新风处理机联轴器 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 13 | 新风处理机消音器 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 14 | 新风处理机传动件 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 15 | 新风处理机支座 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 16 | 新风处理机过滤网 | SKLT-080/100 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 17 | 排风机组叶轮 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 18 | 排风机组机箱 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 19 | 排风机组联轴器 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 20 | 排风机组消音器 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 21 | 排风机组传动件 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 22 | 排风机组支座 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 23 | 排风机过滤网 | SKH-45013 | 台 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 24 | 门口进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 25 | 缓冲间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 26 | 病房风口 | 33cm\*33cm | 个 | 32 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 27 | 病房风口 | 60cm\*60cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 28 | 卫生间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 29 | 医务通道 | 60cm\*60cm | 个 | 8 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 30 | 患者通道风口 | 60cm\*60cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 31 | 密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 5 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 |  |
| 32 | 送风管 | 320x160～800x320 | 米 | 426 |  |  |
| 33 | 排风管 | 320x120～1000x320 | 米 | 582 |  |  |

**（四）3区新风系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **维修保养方法** | **保养周期** |
| 1 | 新风处理机 | JK-BR-3A.3B.3C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 新风处理机 | JK-BF-5A.5B.5C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 新风处理机 | JK-YH-4A.4B.4C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 4 | 排风机 | PF-BF-5A.5B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 5 | 排风机 | PF-YH-5A.5B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 6 | 排风机 | PF-BR-3A.3B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 7 | 排风机 | PF-YH-4A.4B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 8 | 新风处理机翅片 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 9 | 新风处理机叶轮 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 10 | 新风处理机机箱 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 11 | 新风处理机联轴器 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 12 | 新风处理机消音器 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 13 | 新风处理机传动件 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 14 | 新风处理机支座 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 15 | 新风处理机过滤网 | SKLT-080/100 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 16 | 排风机组叶轮 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 17 | 排风机组机箱 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 18 | 排风机组联轴器 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 19 | 排风机组消音器 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 20 | 排风机组传动件 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 21 | 排风机组支座 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 22 | 排风机过滤网 | SKH-45013 | 台 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 23 | 门口进出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 24 | 缓冲间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 10 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 25 | 病房风口 | 60cm\*60cm | 个 | 8 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 26 | 病房风口 | 33cm\*33cm | 个 | 12 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 27 | 卫生间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 8 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 28 | 药房通道风口 | 43cm\*43cm | 个 | 8 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 29 | 患者通道风口 | 43cm\*43cm | 个 | 5 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 30 | 患者通道风口 | 60cm\*60cm | 个 | 10 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 31 | 治疗室风口 | 60cm\*60cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 32 | 治疗室风口 | 43cm\*43cm | 个 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 33 | 开水间风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 34 | 保洁风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 35 | 阅片室风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 36 | 阅片室风口 | 60cm\*60cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 37 | 超声风口 | 43cm\*43cm | 个 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 38 | 超声风口 | 60cm\*60cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 39 | CT缓冲间 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 40 | 操作间 | 60cm\*60cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 41 | 操作间 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 42 | DR风口 | 60cm\*60cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 43 | DR风口 | 43cm\*43cm | 个 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 44 | 密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 |  |
| 45 | 送风管 | 320x160～800x400 | 米 | 279 |  |  |
| 46 | 排风管 | 320x120～1000x400 | 米 | 365 |  |  |

**（五）办公区新风系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **维修保养方法** | **保养周期** |
| 1 | 新风处理机 | JK-YB-1A.1B.1C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 新风处理机 | JK-YH-3A.3B.3C | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 排风机 | PF-YB-1A.1B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 4 | 排风机 | PF-YH-3A.3B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 5 | 新风处理机翅片 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 6 | 新风处理机叶轮 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 7 | 新风处理机机箱 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 8 | 新风处理机联轴器 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 9 | 新风处理机消音器 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 10 | 新风处理机传动件 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 11 | 新风处理机支座 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 12 | 新风处理机过滤网 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 13 | 排风机组叶轮 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 14 | 排风机组机箱 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 15 | 排风机组联轴器 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 16 | 排风机组消音器 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 17 | 排风机组传动件 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 18 | 排风机组支座 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 19 | 排风机过滤网 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 20 | 办公室风口 | 43cm\*43cm | 个 | 34 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 21 | 医护通道风口 | 60cm\*60cm | 个 | 16 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 22 | 医务出口风口 | 43cm\*43cm | 个 | 4 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 23 | 医务出口风口 | 33cm\*33cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 24 | 医务入口风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 25 | 耗材库风口 | 43cm\*43cm | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 26 | 耗材出入口 | 43cm\*43cm | 个 | 3 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 27 | 密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 |  |
| 28 | 送风管 | 320x160～1000x320 | 米 | 218 |  |  |
| 29 | 排风管 | 250x160～1000x400 | 米 | 243 |  |  |

**（六）生活区新风系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **维修保养方法** | **保养周期** |
| 1 | 新风处理机 | JK-YSQ-1A.1B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 新风处理机 | JK-YSQ-2A.2B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 排风机 | PF-Q-1A.1B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 4 | 排风机 | PF-Q-2A.2B | 台 | 1 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 5 | 新风处理机翅片 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 6 | 新风处理机叶轮 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 7 | 新风处理机机箱 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 8 | 新风处理机联轴器 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 9 | 新风处理机消音器 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 10 | 新风处理机传动件 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 11 | 新风处理机支座 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 12 | 新风处理机过滤网 | SKLT-080/100 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 13 | 排风机组叶轮 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 14 | 排风机组机箱 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 15 | 排风机组联轴器 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 16 | 排风机组消音器 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 17 | 排风机组传动件 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 18 | 排风机组支座 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 19 | 排风机过滤网 | SKH-45013 | 台 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 20 | 出风口 | 43cm\*43cm | 个 | 55 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 21 | 排风口 | 43cm\*43cm | 个 | 40 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 22 | 走廊风口 | 43cm\*43cm | 个 | 9 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 23 | 密闭风量阀 | 320\*200 | 个 | 2 | 含专业药水清洗、消毒；不定期应急检修 |  |
| 24 | 送风管 | 250x160～630x500 | 米 | 210 |  |  |
| 25 | 排风管 | 200x160～800x250 | 米 | 179 |  |  |

**（七）分体空调系统维修保养明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **维修保养方法** | **保养周期** |
| 1 | 分体式空调机组 | KFR-35W/Nh001-3 | 55 | 个 | 内机滤网清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 2 | 分体式空调机组 | KFR-72W/NHI/3-3 | 40 | 个 | 内机滤网清洗、消毒；不定期应急检修 | 每年保养一次 |
| 3 | 常用配件 |  | 项 | 1 | 元以下配件保护在维保费用 |  |